|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 唐河县玖鼎建材有限公司年产35万米预制高压井管建设项目 | 南阳市唐河县城郊乡田庄村委99号 | 唐河县玖鼎建材有限公司 | 河南普清环保科技有限公司  |  建设内容：本项目总投资1500万元，占地面积17390.67㎡，主要建设主体工程：1#厂房、2#厂房、办公楼和服务楼等，公用工程：供电、供水等，环保工程：化粪池和卸油和袋式除尘器等。 | 1、水环境洗车废水经两级沉淀池（5m³）沉淀处理后，循环使用，不外排；生活废水经化粪池5m³处理后，用于附近农田施肥不外排；初期雨水和养护废水经初期雨水收集池（60m³）收集沉淀后用于厂区洒水降尘。2、气环境原料上料、搅拌机处设置集气罩，粉尘废气收集后经2套覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001、DA002，2条生产线）；水泥仓经配套的仓顶除尘器处理后车间内排放（共2个）；车间密闭，原料卸料采用喷淋装置降尘处理，厂区洒水降尘，厂区出入口设置车辆冲洗设施；焊接工序设置移动式焊烟净化装置处理后车间无组织排放。3、声环境本项目噪声主要来自搅拌机、制管机、电焊机等生产设备，源强约为65~90dB（A），经基础减振距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类类标准。 4、固体废物 ①除尘器收集的粉尘回用于生产；②沉淀池沉渣收集后交由环卫部门处理；③生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理； ④钢筋边角料收集后外售处理；⑤脱模剂包装物收集后外售处理。 |